· EVO15A leírás!

· Kezelés

· 1. Tartsa szárazon a hangfalat és ne használja nedves helyen.

· 2. Szakaszos használattal megnövelhető az élettartam.

· 3. Figyeljen a ventilátor tisztán tartására

· 4. Ne használjon oldószert a tisztításhoz, mert tönkre teheti a készüléket.

· Figyelmeztetés

· A termék sértetlenül kerül ki a gyárból. Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és a 

· használati utasításokat. A használati előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett 

· hibákra nem érvényes a garancia. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a leírás 

· figyelmen kívül hagyása miatt.

· Biztonsági figyelmeztetés

· 1.A garancia érvényességéhez ne tartsa nedves helyen és ne használja 40C feletti 

· hőmérsékletben.

· 2.Ne használja a terméket rögzítés nélkül vagy instabil helyen.

· 3.Kérje szakemberek tanácsát és segítségét, hogy elkerülje az áramütést.

· 4.A tápegység nem ingadozhat többet +/-10%-nál, mivel ha túl nagy áramot kap az tönkre teheti a készüléket, ha túl alacsonyat akkor az befolyásolja a hangerőt!

· 5.Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást mielőtt használja a készüléket.

	Modell
	EVO15A

	Rendszer
	2 utas aktív szellőzésű hangfal

	Magas hangszóró
	1”-os NEO driver, 1”-os lengőtekercs

	Mély hangszóró
	15”-os, 1”-os lengőtekercs

	Frekvencia tartomány (-6dB)
	55Hz- 20KHz (-6dB)

	Crossover frekvencia
	2500Hz

	MAX SPL
	117dB (1 méteren)

	Végfok
	D osztályos 250W, Bi-AMP

	Bemenet
	INPUT1: MIC (XLR), 6.3 Jack

INPUT2: LINE (XLR), 6,3 Jack, 3.5 Jack

	USB lejátszó
	USB x1, Micro SD kártya x1, Bluetooth

	Burkolat kialakítása
	Műanyag borítás, Trapéz alakú, Monitor, fémrács, Gumi talp, 3db foganytú (1db a tetején, 2db az oldalán)

	Külső vezérlők
	Hangerő (input1 és 2, Master hangerő, EQ (magas, mély) Bekapcsoló gomb, Clip limiter piros led

	Védelem
	Hő, Túlfeszültség, Analóg limiter, Compressor

	Méretek
	632mm x 386mm x 366mm

	Súly
	14,37 Kg


Használati utasítás:

1) Csatlakoztassa az egyik oldalon a jel kábelt a keverőpulthoz, a másik oldalon A hangfal Line Input (combo) aljzatba. 

2) Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózatba.

3) Elsőként kapcsolja be a keverőt, majd a hangfalat 

4) Tekerje fel a hangerőszabályzót a kívánt szintre, ügyelve a visszajelző ledre!

5) A PFL segítségével tudjuk beállítani a megfelelő hangerőt.

6.) Használat után először a hangfalat, majd utána a keverőt kapcsolja ki.
