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INV-MUSIC kft.
1074. Budapest
Hársfa utca 5-7.
Ahhoz, hogy a megvásárolt készüléke sokáig tökéletesen működjön, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasításokat üzembehelyezés előtt. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szaküzlethez.



1. rész: Útmutatás:

1.1 Szimbólumok és figyelmeztetések jelentése:
	
VESZÉLY!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

FIGYELMEZTETÉS!
A szimbólum és a jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleg veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

VIGYÁZAT!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

TANÁCS!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!


[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000]Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008] Veszélyes feszültség.

[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_feuergefaehrlichen_Stoffen_D-W001] Figyelmeztetés éghető anyagokra.



[image: 120px-ISO_7010_M005]Használat előtt földelni
[image: 120px-ISO_7010_M001]Általános figyelmeztetések
[image: 120px-ISO_7010_M006]A burkolat felnyitása előtt a hálózatból ki kell húzni!







1.2 Biztonsági utasítások és tanácsok:

	FIGYEL-MEZTETÉS!
	Működési feltételek.

	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000]
	Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Soha ne használja a füstgépet füstfolyadék nélkül. Ne használja a készüléket 20 foknál jobban megdöntve. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást.




	VESZÉLY![image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]

[image: 120px-ISO_7010_M005]
	Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatás miatt.
Ez a termék felépítésében az I. osztályú védelemnek felel meg és csak egyféle konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelen módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez!



	VESZÉLY!
	Az eszközön belüli feszültség okozta áramütés.

	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]
	Az eszköz tartalmazhat olyan komponenseket, amelyek működésnél hálózati feszültség van. Ne hajtson végre változtatásokat az eszközön és soha ne távolítsa el a burkolatot! A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyek karbantartását a felhasználó végezheti. Ezeknek a figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat!



	UTASÍTÁS!
	Elektromos hálózatról való leválasztás.

	
[image: 120px-ISO_7010_M001]

[image: 120px-ISO_7010_M006]

	A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen, hogy a készüléket leválassza az áramkörről. A konnektor mindig könnyen hozzáférhető legyen.



	FIGYEL-MEZTETÉS!
	Feltöltésnél húzza ki a hálózatból.


	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]
	A tartály feltöltéséhez csak ki kell húzni. Ne használja a készüléket párás vagy nedves helyen. Ha folyadék ment a készülékbe a tartályból vagy kívülről, ne használja a készüléket. Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy halált is okozhat.



	FIGYEL-MEZTETÉS!
	Tűzveszély.


	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_feuergefaehrlichen_Stoffen_D-W001]
	A tartályba csak a megfelelő füstfolyadékot szabad tölteni. Amennyiben nem tesz ennek eleget, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Soha ne használjon gyúlékony folyadékot és ne keverje a füstfolyadékot gyúlékony anyaggal.



	VESZÉLY!
	Égési sérülés veszélye.


	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000]
	A készülék használat közben forró, égési sérüléseket okozhat. Alkalmanként forró folyadék csepeghet ki a kazánból. Tartson legalább 50cm távolságot a gép fúvókájától. Soha ne érintse meg a készülék fúvókáját működés közben és ameddig ki nem hűl teljesen. A fúvóka égési sérüléseket okozhat.












2. rész: Szakszerű használat:

Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos üzemeltetéséről. Biztosítani kell ezt a tájékoztatót mindenki számára, aki a készüléket használja.

Ez a gép mesterséges ködöt állít elő. A készülék háztartásban nem használható. Szakszerűtlen használat esetén fennáll az áramütés és az égési sérülés veszélye. A készülék hálózati csatlakozása egyfázisú AC220-230V, 50Hz és kizárólag beltéren használható. A kezelési útmutató betartásával használja a készüléket. Győződjön meg róla, hogy használatnál a készülék ne legyen kitéve szélsőséges körülményeknek, magas páratartalomnak vagy pornak. Győződjön meg róla, hogy a kábelen nincs-e sérülés. Amennyiben ezeknek nem tesz eleget veszélyezteti a saját és mások biztonságát. Mindenképpen ellenőrizze, hogy elég folyadék van-e a tartályban. A folyadék nélküli használat kárt tehet a készülék szivattyújában és túlmelegedést okozhat. A készüléket csak a használati utasítások megismerése után kezdje el használni. A készüléket csak hozzáértő személy kezelheti. Szállításhoz öntse ki a folyadékot a tartályból és használja a gyári csomagolást. 

A készüléket csak azok használhatják, akik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Mások csak akkor használhatják az eszközt, ha van mellettük felügyelet.

A készülék csak a hozzá való füstfolyadékkal használható! A megfelelő folyadékok listáját az utolsó oldalon találja. Ellenkező esetben mérgező gázok szabadulhatnak fel vagy károsíthatja a készüléket. Ne használja a készüléket allergiások vagy asztmások közelében. Ne csináljon a készülékkel sűrű ködöt rosszul szellőző helyen.

A leírástól eltérő használat sérülést vagy anyagi károkat okozhat.


3. rész: Üzembehelyezés:

Helyezze a készüléket egy sima és száraz felületre. Töltse fel a tartályt INVOLIGHT ködfolyadékkal vagy ugyanilyen összetevőjű víz alapú folyadékkal. Minden más típusú folyadék károsíthatja az eszközt. 

Amikor tele a tank, helyezze vissza a kupakot a tartályra. Dugja a távvezérlő kábelét a készülék hátulján a megfelelő aljzatba. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforráshoz. Várjon körülbelül 3 percig, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletét. A készülék most használatra kész. Nyomja meg a távvezérlő megfelelő gombját, hogy ködöt bocsásson ki a készülék. A készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.

Ha folyadék szivárog a készülékbe, azonnal húzza ki a konnektorból és konzultáljon az illetékes szervízzel.

A készülékhez jár egy tartó konzol. Az eszközt lehet telepíteni földre vagy lógatva.

FIGYELEM:
Csak stabil helyre lógassa a készüléket. Ha kétségei vannak a telepítés biztonságát illetően, ne telepítse a készüléket arra a helyre.

FONTOS! A fej fölötti szerelés sok tapasztalatot igényel. Ehhez ismernünk kell a teherbíróképességet, számolnunk kell a szerelési anyagokkal. Ne próbálja meg egyedül a szerelést, ha nincsen rá képesítése. Keressen inkább egy szakembert. A szakszerűtlen összeszerelés sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet. 

Az telepítésnél különösképpen figyeljen a BGV C1 (VBG70) és a DIN 15560 meghatározásokra. Az összeszerelést csak képzett szakember végezheti.









4. rész: Funkciók, kezelés:

4.1 Burkolat hátulja:
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1	POWER IN – IEC hálózati bemenet

A csatlakozó beközése a következő:

	Kábel ér
	Pin
	Nemzetközi jelölés

	Barna
	Fázis
	L

	Kék
	Nullvezető
	N

	Sárga/Zöld
	Védőföld
	[image: http://www.bayern-online.com/shop_203/images/telesystem/Erdung_Symbol_120_120.gif]



A földet csatlakoztatni kell!

FONTOS TANÁCS: Biztosíték cseréjénél azonos típusú biztosítékot tegyen be (a készülékre van írva). Amennyiben többször is kiégett a biztosíték, forduljon a szakszervízhez.

2 Vezetékes távirányító bemenet (X-1)
3 Tank szintjelző: Itt olvashatja le a tankban lévő folyadék szintjét. Ne hagyja, hogy a tartályból elfogyjon az összes folyadék. Ez a szivattyú károsodásához vezethet. Ilyen esetben a termék elveszti a garanciáját.





4.2 Vezetékes távirányító:
A készüléket a vezetékes távirányítóval lehet vezérelni.
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1. Állapotjelző LED:
Az állapotjelző LED világít, amikor a füstgép készen áll a használatra.

2. Kioldó gomb:
Nyomja meg a „FOG“ gombot. A gép addig termeli a füstöt, amíg el nem engedi a gombot.


5. rész: Hibaelhárítás:

Ha nagyon kevés a füst, a szivattyú zajos vagy egyáltalán nem füstöl akkor azonnal húzza ki a készüléket az áramforrásból. Ne próbálja tovább működtetni a készüléket, mert az károsodáshoz vezethet. Ellenőrizze a folyadék szintjét, a külső biztosítékot és a távvezérlőt és bizonyosodjon meg arról, hogy a gép kap-e áramot. Amennyiben ezek rendebn vannak és a gép még mindig nem működik, forduljon a szakszervízhez.


6. rész: Karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát. Az erős por és szennyeződés maradványok ronthatják a készülék teljesítményét és meghibásodáshoz is vezethetnek. Hosszabb tárolás esetén érdemes legalább havonta egyszer beüzemelni a gépet. A hosszabb idejű tárolás jelentősen rövidíti a készülék élettartamát. Ezekre a károkra a készülék garanciája nem terjed ki.

Tisztítás.

Húzza ki a készüléket az áramforrásból és hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja.

A külső tisztításhoz csak száraz és puha törlőrongyot használjon és soha ne használjon hozzá vizet, vagy más kémiai anyagot ami belekerülhet a készülékbe. A szellőzőnyílásokat puha kefével, fültisztítóval, porszívóval, vagy sűrített levegővel tisztítsa. 60 órányi használat után javasolt a gép szivattyúját és kazánját átmosni (átfüstölni) 90%desztillált víz és 10% ecet keverékével. 

Eljárás:

1. A füstgépet húzza ki a hálózatból és hagyja kihűlni.
2. Ürítse ki a tartályt.
3. Vigye a készüléket egy jól szellőző helyre.
4. Töltse fel a tartályt a fent leírt tisztítófolyadékkal.
5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
6. Várja meg amíg a gép eléri az üzemi hőmérsékletet.
7. A gépet jól szellőző helyen kezdje el üzemeltetni és fújjon vele 5-6-ot kb 10másodpercig.
8. Ezután a tisztítás befejeződött. Kapcsolja ki a készüléket és várja meg míg teljesen kihűl, mielőtt beletölti a füstfolyadékot.

Biztosíték csere.

FONTOS TANÁCS: A biztosítékot csak azonos értékű biztosítékra cserélje ki. Amennyiben a biztosíték rendszeresen kiég forduljon a márkaszervízhez.

Eljárás:

1. Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
2. Nyissa ki a biztosítéktartót a hátlapon egy csavarhúzó segítségével.
3. Vegye ki a hibás biztosítékot a tartóból.
4. Helyezze be az új biztosítékot a tartóba.
5. Helyezze vissza a biztosítéktartót a készülékbe.

A karbantartást és a szervízelést csak az arra jogosult személyek végezhetik.



7.  rész: Műszaki adatok:

	Modell neve:
	FOG400

	Termék típusa:
	Füstgép

	Hálózati feszültség:
	AC220-230V, 50Hz

	Teljesítmény felvétel:
	400W

	Tápcsatlakozó:
	IEC Aljzat

	Kazán teljesítménye:
	900W

	Tartály űrtartalma:
	0,25 Liter

	Felfűtési idő:
	3 Perc

	Füstölés:
	85 m3 / perc

	Távirányító mellékelve:
	Vezetékes távirányító „X-1“

	Ház anyaga:
	Fém

	Ház színe:
	Szürke

	Méretek:
	242x117x135mm

	Súly:
	1,65 kg



Mindenkire vonatkozik az Európai unióban:

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek (2002/96/EG). Az eszközt ne a háztartási hulladékokkal együtt dobja ki!

[image: 220px-WEEE_2]	Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt mutatja, hogy a termék nem megfelelő szemétbe helyezése környezeti károkhoz vezethet. Ne a háztartási hulladékkal dobja ki! Az egységet vagy az elemet/akkumulátort az erre specializálódott újrahasznosítási cégekhez juttassa el! Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat!







8. rész: Garanciális feltételek:

Az INVOLIGHT termékek az érvényes és törvényes garanciafeltételek alá tartoznak. Érdeklődjön a szaküzletben az érvényes garanciafeltételekről. A következő feltételek egy INVOLIGHT termék vásárlásakor lépnek életbe:
Csak képzett szakemberek, akiket az INVOLIGHT határoz meg, végezhetnek javítást az INVOLIGHT eszközökön. A garancia érvényét veszti, ha nem az erre megfelelő szervíz vagy technikus próbálkozik a javítással vagy szereli szét az eszközt. Azokat az eszközöket, amelyek a garancia érvényességén belül meghibásodnak, javítás vagy csere céljából küldje vissza az eladónak. Ebben az esetben konzultáljon az eladóval a visszaküldés menetéről. Adott esetben nézzen utána az Állatlános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF), hogy több információt szerezzen a garancia feltételeiről.
Az elkopott részek csak akkor vehetők figyelembe garancia szempontjából, amennyiben ezek a panaszok a kiszállítás alatt/miatt jelentkeztek. A garancia nem áll fenn, ha saját hibából okozott károk lépnek fel (pl.: túlfeszültség, leesés). A mechanikus hibák, mint az eltört kapcsoló vagy burkolat, nem tartoznak a garancia alá.
Bármilyen szervizelés vagy javítás miatt lépjen kapcsolatba a szaküzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Nyomtatási hibákból eredő hibás használatért nem vállalunk felelősséget. Ha nem biztos benne, illetve kételyei vannak az eszköz használatával kapcsolatban, keresse fel a szaküzletet.




Kiegészítők.

	Termék megnevezés:
	Rövid leírás:

	FL-E
	INVOLIGHT Füstfolyadék, Alacsony köd sűrűség (Economy)

	FL-R-DJ
	INVOLIGHT Füstfolyadék, Normál köd sűrűség (Regular)

	FL-S
	INVOLIGHT Füstfolyadék, Közepes köd sűrűség (Strong)

	FL-HD
	INVOLIGHT Füstfolyadék, Nagy köd sűrűség (High Density)



[image: INVOLIGHT FL-R DJ] [image: INVOLIGHT Nebelfluid Duftstoff]



	Termék megnevezés:
	Rövid leírás:

	FL COCONUT
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Kókusz

	FL LEMON
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Citrom

	FL STRAWBERRY
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Eper

	FL TALCUM
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Hintőpor

	FL VANILLA
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Vanília

	FL BOUQUET
	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Bouquet
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