· IPS10LA/12LA/15LA leírás!

· Kezelés

· 1. Tartsa szárazon a hangfalat és ne használja nedves helyen.

· 2. Szakaszos használattal megnövelhető az élettartam.

· 3. Figyeljen a ventilátor tisztán tartására

· 4. Ne használjon oldószert a tisztításhoz, mert tönkre teheti a készüléket.

· Figyelmeztetés

· A termék sértetlenül kerül ki a gyárból. Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és a 

· használati utasításokat. A használati előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett 

· hibákra nem érvényes a garancia. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a leírás 

· figyelmen kívül hagyása miatt.

· Biztonsági figyelmeztetés

· 1.A garancia érvényességéhez ne tartsa nedves helyen és ne használja 40C feletti 

· hőmérsékletben.

· 2.Ne használja a terméket rögzítés nélkül vagy instabil helyen.

· 3.Kérje szakemberek tanácsát és segítségét, hogy elkerülje az áramütést.

· 4.A tápegység nem ingadozhat többet +/-10%-nál, mivel ha túl nagy áramot kap az tönkre teheti a készüléket, ha túl alacsonyat akkor az befolyásolja a hangerőt!

· 5.Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást mielőtt használja a készüléket.

	Modell
	IPS10LA
	IPS12LA

	Rendszer
	2 utas aktív
	2 utas aktív

	Magas hangszóró
	1”-os Ferrite driver, 1”-os lengőtekercs
	1”-os Neodímium driver,    1”-os lengőtekercs

	Mély hangszóró
	10”-os 
	12”-os

	Frekvencia tartomány (-6dB)
	65Hz- 20KHz (-6dB)
	55Hz- 20KHz (-6dB)

	Crossover frekvencia
	2800Hz
	3500Hz

	MAX SPL
	116dB (1 méteren)
	119dB (1 méteren)

	Végfok
	D osztályos 480W Peak,   Bi-AMP
	200W folyamatos Bi-Amp analóg processzor, 800W Peak

	Bemenet
	Line in és Link XLR
	Line/Mic-combo/Link-XLR

	Burkolat kialakítása
	Műanyag borítás, Trapéz alakú, Monitor, fémrács, 1db foganytú a tetején
	Műanyag borítás, Trapéz alakú, Monitor, Fémrács, gumi láb, 3db fogantyú (1db a tetején, 2db az oldalán)

	Külső vezérlők
	Hangerő, Bekapcsoló gomb, Clip limiter piros led
	Hangerő, LINE/MIC kapcsoló, Kontúr, Bekapcsoló gomb, Clip limiter piros led

	Védelem
	Hő, Túlfeszültség, Analóg limiter, Compressor
	Hő, Túlfeszültség, Analóg limiter, Compressor

	Méretek
	460mm x 285mm x 265mm
	607mm x 380mm x 337mm

	Súly
	6,2 Kg
	13,75 Kg

	
	
	

	Modell
	IPS15LA
	

	Rendszer
	2 utas aktív
	

	Magas hangszóró
	1”-os Neodímium driver,    1”-os lengőtekercs
	

	Mély hangszóró
	15”-os
	

	Frekvencia tartomány (-6dB)
	50Hz- 20KHz
	

	Crossover frekvencia
	3500Hz
	

	MAX SPL
	121dB (1 méteren)
	

	Végfok
	200W folyamatos Bi-Amp analóg processzor, 800W Peak
	

	Bemenet
	Line/Mic-combo/Link-XLR
	

	Burkolat kialakítása
	Műanyag borítás, Trapéz alakú, Monitor, Fémrács, gumi láb, 3db fogantyú (1db a tetején, 2db az oldalán)

	

	Külső vezérlők
	Hangerő, LINE/MIC kapcsoló, Kontúr, Bekapcsoló gomb, Clip limiter piros led
	

	Védelem
	Hő, Túlfeszültség, Analóg limiter, Compressor
	

	Méretek
	625mm x 386mm x 366mm
	

	Súly
	14,86 Kg
	


Használati utasítás:

1) Csatlakoztassa az egyik oldalon a jel kábelt a keverőpulthoz, a másik oldalon A hangfal Line Input (combo) aljzatba. 

2) Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózatba.

3) Elsőként kapcsolja be a keverőt, majd a hangfalat 

4) Tekerje fel a hangerőszabályzót a kívánt szintre, ügyelve a visszajelző ledre!

5) A PFL segítségével tudjuk beállítani a megfelelő hangerőt.

6.) Használat után először a hangfalat, majd utána a keverőt kapcsolja ki.
