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Figyelmeztetés!
Tartsa távol az eszközt az esőtől és nedvességtől.
Áramtalanítsa a készüléket mielőtt eltávolítja a lámpa tetejét!
Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a készüléket!

Az eszközt használó személy:
· Szakember legyen
· Kövesse a használati utasítást
· Tartsa meg ezt a használati utasítást a lámpa teljes élettartama alatt
· Adja tovább ezt a használati utasítást a lámpa esetleges következő tulajdonosának.

Bevezetés:
Köszönjük hogy az INVMUSIC Kft termékét választotta. Amennyiben követi a használati utasítást, biztosak vagyunk benne hogy az eszköz használata élményt fog nyújtani!

Figyelem!
A telepítésnél legyen körültekintő. A készülékben található hálózati feszültség veszélyes!
A gyártó nem vállal felelősséget a NEM rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért illetve károkért!




Az eszköz leírása:

Jellemzők:
· Nagy teljesítményű, 120W-os fehér LED
· Akár 50000 üzemóra és alacsonyabb fogyasztás
· 15 és 19DMX csatornás üzemmód
· 3,5°-os kilépő fénysugár
· 540°-os PAN és 280°-os TILT mozgás
· 1 színtárcsa(8szín+üres), fél színek, Rainbow effekt
· 1 ROTO GOBO tárcsa(7 GOBO+üres), GOBO SHAKE
· Forgatható 3 oldalú PRIZMA, sebesség és forgási irány állítási lehetőséggel
· 0-100%-os lineárisan állítható DIMMER és másodpercenként 1-20Hz-ig állítható STROB funkció
· Vezérlés: DMX512, MASTER/SLAVE, SOUND ACTIV és AUTOMATA vezérlés(8 beépített program)

Installáció:

A lámpa telepítése során törekedni kell arra, hogy a függesztendő súly 10-szeresét is legalább egy órán keresztül deformáció nélkül bírja ki az állványzat.




Működés:
Miután csatlakoztatta az eszközt a hálózatba, STAND ALON funkcióban kezd el működni. Ezen funkcióban nem tudja vezérelni DMX módban.
MASTER/SLAVE funkció
A MASTER/SLAVE üzemmódban a MASTER-re állított eszköz fogja vezérelni a többi hasonló típusú eszközt.
DMX vezérlés
Az eszközt DMX vezérlővel lehet működtetni.
Címzés
Az eszköz kezelő felületén tudja beállítani a lámpa kezdő DMX címét.

Vezérlő felület
A kezelő felületről számos funkciót érhet el. Be tudja állítani a DMX címet, futtatni tudja a beépített programokat vagy RESET-elni tudja az eszközt.
A főmenü elérését a Mode/ESC gombbal tudja elérni. Az almenük között az UP és DOWN gombbal navigálhat. A kívánt beállítást a COMFIRM gombbal mentheti el.






Az eszköz Menüje

	MODE
	DMX
Auto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4
XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /
Random effect / Sound

	DMX Address
	A DMX címet 001-512 között állíthatja

	Channel mode
	Az eszköz működési csatorna számát választhatja.
(15 vagy 19 csatornás üzemmód)

	X reverse
	ON/OFF

	Y reverse
	ON/OFF

	XY exchange
	ON/OFF

	XY encoder
	ON/OFF

	Screen mode
	ON – 30mp után kialszik a kijelző fénye
OFF – Folyamatosan világít a kijelző

	Version
	Softwave verzió/DMX csatorna/Folyamatos működési idő/Összes működési óraszám

	Reset
	ON/OFF



DMX- protocol

15/19 csatornás üzemmód

	Csatorna
	Érték
	Funkció

	1
	0-255
	PAN mozgás

	2
	0-255
	PAN FINE mozgás

	3
	0-255
	TILT mozgás

	4
	0-255
	TILT FINE mozgás

	5
	0-255
	PAN TILT sebesség

	6
	
0-3
4-251
252-255
	Shutter/Strobe
Shutter zárt
Srobe sebesség
Shutter nyitott

	7
	0-255
	0-100% lineáris dimmer

	8
	
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-255
	Színtárcsa
Fehér
Fehér+Piros
Piros
Piros+Narancs
Narancs
Narancs+Zöld
Zöld
Zöld+Világos kék
Világos kék
Világos kék+Lila
Lila
Lila+Sárga
Sárga
Sárga+Kék
Kék
Kék+Rózsaszín
Rózsaszín
Rózsaszín+Fehér
Rainbow Effekt

	9
	
0-4
5-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-129

130-134
135-215

216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
	GOBO tárcsa
Nyitott/Fehér
Gobo 1
Gobo 2
Gobo 3
Gobo 4
Gobo 5
Gobo 6
Gobo 7
Gobo 8
Óramutató járásával ellentétes GOBO tárcsa forgatás
Stop
Óramutató járásával megegyező GOBO tárcsa forgatás
GOBO 1 SHAKE
GOBO 2 SHAKE
GOBO 3 SHAKE
GOBO 4 SHAKE
GOBO 5 SHAKE
GOBO 6 SHAKE
GOBO 7 SHAKE
GOBO 8 SHAKE

	10
	0-255
	Fókusz

	11
	
0-127
128-255
	Prizma
Nincs funkció
Prizma effekt

	12
	
0-63
64-127

128-191

192-255

	Prizma forgatás
Lassú Prizma pozícionálás
Óramutató járásával ellentétes PRIZMA forgatás, változtatható sebességgel
Óramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel
PRIZMA SHAKE funkció, változtatható sebességgel

	13
	0-255
	Frost filter

	14
	
0-5
6-9
10-255
	MACRO funkció
Halványulás késleltetés ON
Halványulás késleltetés OFF
Beépített programok

	15
	
0-25
26-45

46-103
14-119
120-190
191-205
206-255
	RESET
Nincs funkció
RESET /GOBO,SZÍN,PRIZMA,GOBO FORGATÁS,PRIZMA FORGATÁS,FÓKUSZ/
Nincs funkció
XY RESET
Nincs funkció
Minden RESET
Nincs funkció

	16
	
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-114
115-134
135-154
155-174
175-194
195-214
215-234
235-254
255
	COLOR tárcsa effekt
Fehér
Fehér+Piros
Piros
Piros+Narancs
Narancs
Narancs+Zöld
Zöld
Zöld+Világos kék
Világos kék
Világos kék+Lila
Lila
Lila+Sárga
Sárga
Sárga+Kék
Kék
Kék+Rózsaszín
Rózsaszín
Rózsaszín+Fehér
Fehér
Piros
Narancs
Zöld
Világos kék
Lila
Sárga
Kék
Rózsaszín
Fehér

	17
	0-255
	SZÍN tárcsa sebesség

	18
	0-255
	DIMMER/PRIZMA sebesség

	19
	0-255
	GOBO tárcsa sebesség





Technikai adatok

	Modell
	LED MH127B

	Feszültség
	110V-250V / 50-60Hz

	Áramfelvétel
	170W

	LED
	120W-os HIGH POWER Fehér LED

	Súly
	9.80 Kg

	Méret
	33x24x36cm
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