LED RX350

Tulajdonságok:
· Súly: 5,5 kg
· Méret: 930mm*150mm*95mm
· Bemenet: AC 90V-240V,50/60HZ
· Teljesítmény felvétel: 40W
· LED-ek: 256 (R:64, G:64, B:64, W:32, Y:32)5mm-es nagy fényerejű
· Nyitási szög: 15fok
· 3 pines XLR mama és 3 pines XLR papa csatlakoztatás
· Beépített mikrofon
· 2 féle hang üzemmód
· 2 féle DMX mód
· Beépített programok, Auto programok hangvezérlés, master-slave mód, DMX mód, választható szín
· 4 gombos LED kijelző
· Újra bekapcsoláskor az utolsó program fut
· Választható auto loopok
Működés:
Miután bekapcsolta nyomja meg a „MODE” gombot, hogy aktiválja a fő menüt: Beépített programok, Auto programok hangvezérlés, master-slave mód, DMX mód, választható szín. „SETUP” beállíthatja a paramétereket az adott módban
„UP” megadhatja a tartományát az adott paraméternek
„DOWN” csökkentheti az adott paraméter értékét
Beépített programok – 42 választható program
Auto program – A kiválasztott program fut egymás után loopolva
DMX mód – DMX pultról vezérelhető
Slave mód – Szinkronban fut egy másik (ugyanilyen) készülékkel
Hangmód – A hang vezérli a lámpát
Fix szín – Kiválasztható milyen szín világítson

1. Beépített programok:
42 darab választható program van benne.  Nyomja meg a „MODE” gombot, ekkor megjelenik a (Pr01), itt ki tudja választani a programokat az „UP” és a „DOWN” gombokkal.
Mikor (Pr01)-en van nyomja meg a „SETUP” gombot először, ekkor be tudja állítani a sebességét a programnak az „UP” és a „DOWN” gombokkal.
Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.
SP – sebesség (0-100)
FS – villogás frekvenciája (0-99)

2. AUTO üzemmód:
Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy kiválassza az automata üzemmódot (AUTO), ekkor futni fog a beépített program automatikusan.
Nyomja meg a „SETUP” gombot először amíg ezt nem látja (n001). Ezután kiválasztja az ismétlések számát az „UP” és a „DOWN” gombokkal. Nyomja meg második alkalommal is a „SETUP” gombot és beállíthatja a sebességet az „UP” és a „DOWN” gombokkal.
Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

3. DMX mód:

DMX vezérlővel is tudja irányítani a készüléket.
Nyomja meg a „MODE” gombot, mikor látja a (d001) feliratot akkor van a készülék DMX üzemmódban. Az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével be tudja állítani a DMX tartományt.
Nyomja meg a „SETUP” gombot, amikor azt látja, hogy (dp1 vagy dp2), akkor ki tudja választani a különböző DMX módokat az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.

DMX mód (dp1)
	CH1
	CH2
	CH3

	Szám
	DMX tartomány
	Funkció
	Sebesség
	Villogás

	1
	0
	KI
	-
	-

	2
	1-5
	PROGRAM 1
	Sebesség
(0-255)
	Villogás
(0-255)

	3
	6-11
	PROGRAM 2
	
	

	4
	12-17
	PROGRAM 3
	
	

	5
	18-23
	PROGRAM 4
	
	

	6
	24-29
	PROGRAM 5
	
	

	7
	30-35
	PROGRAM 6
	
	

	8
	36-41
	PROGRAM 7
	
	

	9
	42-47
	PROGRAM 8
	
	

	10
	48-53
	PROGRAM 9
	
	

	11
	54-59
	PROGRAM 10
	
	

	12
	60-65
	PROGRAM 11
	
	

	13
	66-71
	PROGRAM 12
	
	

	14
	72-77
	PROGRAM 13
	Sebesség
(0-255)
	Villogás
(0-255)
Nincs használva

	15
	78-83
	PROGRAM 14
	
	

	16
	84-89
	PROGRAM 15
	
	

	17
	90-95
	PROGRAM 16
	
	

	18
	96-101
	PROGRAM 17
	
	

	19
	102-107
	PROGRAM 18
	
	

	20
	108-113
	PROGRAM 19
	
	

	21
	114-119
	PROGRAM 20
	
	

	22
	120-125
	PROGRAM 21
	
	

	23
	126-131
	PROGRAM 22
	
	

	24
	132-137
	PROGRAM 23
	
	

	25
	138-143
	PROGRAM 24
	
	

	26
	144-149
	PROGRAM 25
	
	

	27
	150-155
	PROGRAM 26
	
	

	28
	156-161
	PROGRAM 27
	
	

	29
	162-167
	PROGRAM 28
	
	

	30
	168-173
	PROGRAM 29
	
	

	31
	174-179
	PROGRAM 30
	
	

	32
	180-185
	PROGRAM 31
	
	

	33
	186-191
	PROGRAM 32
	
	

	34
	192-197
	PROGRAM 33
	
	

	35
	198-203
	PROGRAM 34
	
	

	36
	204-209
	PROGRAM 35
	
	

	37
	210-215
	PROGRAM 36
	
	

	38
	216-221
	PROGRAM 37
	
	

	39
	222-227
	PROGRAM 38
	
	

	40
	228-233
	PROGRAM 39
	
	

	41
	234-239
	PROGRAM 40
	
	

	42
	240-245
	PROGRAM 41
	
	

	43
	246-251
	PROGRAM 42
	
	

	44
	252-255
	Érzékenység 0-31-ig
	Nincs használva



DMX mód (dp2)
	CH1
	CH2

	Szám
	DMX tartomány
	Funkció
	Villogás

	1
	0
	-
	Nincs használva

	2
	1-22
	R
	Villogás
(0-255)

	3
	23-45
	G
	

	4
	46-68
	B
	

	5
	69-91
	Y
	

	6
	92-114
	W
	

	7
	115-137
	YW
	

	8
	138-160
	RG
	

	9
	161-183
	RB
	

	10
	184-206
	GB
	

	11
	207-229
	RGB
	

	12
	230-252
	RGBYW
	

	13
	253-255
	HANG MÓD
	Érzékenység
(0-255)




4. SLAVE mód:

Nyomja meg a  „MODE” gombot válassza ki, hogy (SLAv), hogy fusson a SLAVE üzemmód

5. Hang mód:

Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (SOUN), nyomja meg a „SETUP” gombot ezt fogja látni (S1.31) ez jobb a rock zenéhez vagy az (S2.31) amelyik jobb a lágyabb zenékre. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot 3 másodpercig, hogy tudjon választani másik hang üzemmódot.
Állítsa be az érzékenységet az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.
Érzékenység: S001-S031

6. Statikus fény:

Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (C.L.1). Itt van 12 darab statikus fény effekt. Válasszon a különböző effektek közül az „UP” és a „DOWN” gombokkal.
