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INV-MUSIC kft.
1074. Budapest
Hársfa utca 5-7.
Ahhoz, hogy a megvásárolt készüléke sokáig tökéletesen működjön, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasításokat üzembehelyezés előtt. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakeladójához.



1. rész: Útmutatás:

1.1 Szimbólumok és jelzőszavak jelentése:
	
VESZÉLY!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

FIGYELMEZTETÉS!
A szimbólum és a jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleg veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

VIGYÁZAT!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

TANÁCS!
A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!


[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000]Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008] Veszélyes feszültség.

[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_feuergefaehrlichen_Stoffen_D-W001] Figyelmeztetés éghető anyagokra.



[image: 120px-ISO_7010_M005]Használat előtt földelni
[image: 120px-ISO_7010_M001]Általános figyelmeztetések
[image: 120px-ISO_7010_M006]A burkolat felnyitása előtt a hálózatból ki kell húzni!







1.2 Biztonsági utasítások és tanácsok:

	FIGYELMEZTETÉS!
	Működési feltételek.

	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_einer_Gefahrenstelle_D-W000]
	Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Soha ne használja a füstgépet füstfolyadék nélkül. Ne használja a készüléket 20foknál jobban megdöntve. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást.




	VESZÉLY![image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]

[image: 120px-ISO_7010_M005]
	Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatással.
Ez a termék felépítésében az I. osztályú védelemnek felel meg és csak egy konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelen módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez!



	VESZÉLY!
	Az eszközön belüli feszültség okozta áramütés.

	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]
	Az eszköz tartalmazhat olyan komponenseket, amelyek működésnél magas feszültség van. Ne hajtson végre változtatásokat az eszközön és soha ne távolítsa el a burkolatot! A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyek karbantartását a felhasználó végezheti. Ezeknek az elmulasztása áramütést okozhat!



	UTASÍTÁS!
	Elektromos hálózatról való leválasztás.

	
[image: 120px-ISO_7010_M001]

[image: 120px-ISO_7010_M006]

	A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen, hogy a készüléket leválassza az áramkörről. A konnektror mindig könnyen hozzáférhető legyen.



	FIGYELMEZTETÉS!
	Feltöltésnél húzza ki a hálózatból.


	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_gef_el_Spannung_D-W008]
	A tartály feltöltéséhez csak ki kell húzni. Ne használja a készüléket párás vagy nedves helyen. Ha folyadék ment a készülékbe a tartályból vagy kívülről, ne használja a készüléket. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet vagy halált is okozhat.



	FIGYELMEZTETÉS!
	Tűzveszély.


	[image: 120px-DIN_4844-2_Warnung_vor_feuergefaehrlichen_Stoffen_D-W001]
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